ПОРЯДОК РАБОТЫ:

 Установите домкрат под грузом на ровной твердой площадке. 
Отрегулируйте высоту опорной площадки до контакта с грузом или с 
минимальным зазором. Избегайте максимальной высоты подъема 
опорной площадки. Используя прорези в торцевой части рукоятки насоса 
поверните кран запорного клапана до упора по часовой стрелке. 
Соедините части рукоятки насоса между собой с помощью байонетного 
соединения. Установите рукоятку в гнездо рычага насоса.Произведите 
подъем груза. Опускание груза производится постепенным поворотом 
крана запорного клапана против часовой стрелки.

 Гидравлические домкраты OMBRA® снабжены устройством 
предотвращающим возможность перегрузки изделия (клапан перегрузки). 
Клапан перегрузки тарируется в процессе производства домкрата и не 
подлежит дополнительной регулировке в процессе эксплуатации изделия.

 ВНИМАНИЕ:

· масса поднимаемого груза не должна превышать расчетную.

· основание домкрата во время работы должно находиться на ровной 
твердой поверхности

· обеспечивайте стабильный контакт между опорной площадкой и грузом, 
избегайте перекосов

· не используйте домкрат для длительного удержания груза, используйте 
страховочные стойки

· не производите работ под поднятым грузом

·  при использовании нескольких домкратов обеспечивайте синхронный 
равномерный подъем и опускание груза.

 В гидравлических домкратах OMBRA® в качестве рабочей жидкости 
применяется минеральное масло для гидроприводов GB443-64HJ-10, 
используемое в температурном диапазоне -5~+45ºС. Для работы 
домкрата в условиях пониженных температур -5~-25 рекомендуется 
применение синтетического масла для гидроприводовGB442-64, в 
противном случае изделие сможет не обеспечить заявленных 
характеристик. Правильная работа домкрата обеспечивается только в 
строго вертикальном положении изделия. Работа на боку или в 
перевернутом положении не предусмотрена. Домкрат не предназначен 
для применения в условиях сред, содержащих агрессивные, по 
отношению к материалам изделия вещества (кислоты, щелочи, 
растворители и т.п.). При использовании домкрата избегайте его тряски 
падения и т.п. Избегайте возможных повреждений поверхности плунжера, 
контактной и резьбовой поверхностей опорной площадки.

 Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 15 
месяцев с начала эксплуатации, определяемой по дате продажи изделия, 
указанного в гарантийном талоне OMBRA® при условии соблюдения 
правил применения, техники безопасности и условий хранения.