Интеллектуальный модуль управления двухмоторными приводами центрального замка FALCON IM-360 
Внимание! Модуль  FALCON IM-360 предназначен только для профессиональной установки.
Назначение:   
  Интеллектуальный модуль управления двухмоторными приводами центрального замка (далее Модуль) FALCON IM-360 предназначен для работы с трёх и шести проводными замками с фиксацией FALCON DA-003 и FALCON DA-006. Для управления модулем от сигнализации, необходимо наличие отрицательных выходов управления центральным замком.
Технические параметры:
Параметр	Значение 	
Диапазон рабочих температур	от -40 оС  до +85 оС	
Напряжение питания	 от 8 до 16 В	
Выходной ток управления замками	 не более 30А	
Входной ток по каналам управления	 не более 10 мА	
Напряжение питание при котором происходит запрет фиксации замков или разблокировка фиксирующих механизмов замков	9В + 0,5B 	
Ток потребления	не более 10 мА	
Габариты 	110Х30Х70 мм.	
Описание работы модуля:
  Модуль FALCON IM-360 выполняет следующие функции:
�	Формирует сигналы запирания и отпирания замков дверей при запирании и отпирании двери водителя либо другой двери (в которой установлен мастер-замок FALCON DA-006)  механически посредством ключа.  
�	Формирует сигналы запирания и отпирания замков дверей и фиксацию их тяг в запертом положении при управлении от сигнализации. 
�	Исключает фиксацию тяг замков в запертом положении при запирании замков дверей: 
�	Во время движения 
�	При пониженном напряжении на аккумуляторе. 
�	Разблокирует фиксирующие механизмы тяг замков при плавном разряде аккумулятора до напряжения ниже 9В, замки при этом остаются в запертом положении. 
Рекомендации по подключению модуля:
1.	При недостаточной длине проводов, нарастите их. Сечение, при этом, должно иметь те же значения, что и в комплекте поставки модуля. 
2.	Соединения проводов должны быть выполнены с применением специальных инструментов и расходных материалов. Рекомендуется использовать соединители и коннекторы марки FALCON. В крайнем случае, используйте пайку и качественные изоляционные материалы. При пайке не применяйте кислотосодержащие флюсы. 
3.	При монтаже модуля располагайте его так, чтобы разъёмы модуля были обращены вниз. Такое расположение модуля позволит избежать попадания воды в корпус модуля по проводам. 
4.	При прокладке проводов от стоек кузова в двери, используйте штатные места прокладки проводов или, при их отсутствии, проходные трубки соответствующего диаметра, специально предназначенные для этого. Не допустим иной способ прокладки проводов. 
5.	Корпус модуля не герметичен и выполнен из ударопрочного пластика. Не устанавливайте модуль под капотом, в местах возможного попадания воды, а так же сильного нагрева. 
6.	При прокладке проводов, следите чтобы они не мешали движущимся элементам конструкции, например стеклоподъёмникам, тягам и рычагам управления климатической установки, педальному узлу рулевой колонке и т.д. 
7.	Всегда крепите проложенные провода к штатной проводке с помощью капроновых стяжек или изоляционной ленты. 
8.	Питание для модуля необходимо подключать через дополнительный предохранитель к прямому проводу от аккумулятора, например на блоке предохранителей или замке зажигания. отдельный. Номинал предохранителя должен быть 3,5А на один замок. 
9.	Провод "Массы" модуля крепите под гайку или болт в месте подключения к "массе" штатной электропроводки. 
10.	Учтите, что модуль FALCON IM-360 измеряет напряжение бортовой сети, и плохое подключение  питания или недостаточное сечение проводов может привести к ошибкам в работе модуля. Например к запрету фиксации тяг замков при управлении от блока сигнализации.   
11.	Кнопку или провод аварийной разблокировки (серый провод) поместите в скрытом месте, куда будет возможен доступ снаружи, или в багажнике - если замок багажника без фиксации в запертом положении. 
12.	Проверку работоспособности модуля производите до окончательной сборки и при открытых дверях. Не забудьте проверить систему аварийной разблокировки механизмов  фиксации. 
13.	Возможно применение одного и более мастер-замков FALCON DA-006. 
Таблица подключения проводов:
  1.  Разъём С1, 3-х контактный
Цвет провода	Назначение	
Оранжевый	Вход. "Закрыть" -  от сигнализации. Отрицательный триггер. 	
Жёлтый	Вход."+12В  АСС" - на замок зажигания, где присутствует  +12В при включенном зажигании и отсутствует при выключенном. Положительный триггер.	
Фиолетовый	Вход. "Открыть" - от сигнализации. Отрицательный триггер. 	
  2.  Разъём С2, 8-ми контактный
Цвет провода	Назначение	
Белый	Вход. "Закрыть" -  от мастер-замка(ов). Отрицательный триггер. 	
Серый	Вход. "Разблокировать замки" - На кнопку аварийной разблокировки фиксаторов замков. Отрицательный триггер	
Чёрный	"Масса".	
Коричневый	Вход. "Открыть" - от мастер-замка(ов). Отрицательный триггер. 	
Зелёный	Выход. На двигатели замков. К зелёному проводу замков FALCON DA-003 и FALCON DA-006	
Красный	Вход."+12В Питание" - на предохранитель питания	
Жёлтый	Выход. На двигатели фиксирующих механизмов. К замкам FALCON DA-003 и FALCON DA-006	
Синий	Выход. На двигатели замков. К синему проводу замков FALCON DA-003 и FALCON DA-006