Набор   предназначен для восстановления поврежденных и нарезания внутренних и наружных резьб размерами:
  M3X0.5, M3X0.6, M4X0.7, M4X0.75, M5X0.8, M5X0.9, M6X0.75, M6X1.0, M7X0.75,
M7X1.0, M8X1.0, M8X1.25, M10X1.25, M10X1.5, M12X1.5, M12X1.75, 1/8NPT27.
                       Режущие инструменты выполнены из высокоуглеродистой инструментальной стали твердостью HRC 40-55 и не предназначены для первичной обработки резьбовых поверхностей высокоуглеродистых сталей, металлов и материалов, сопоставимых по твердости.
                       При нарезании резьбы большое значение имеет подготовка поверхности для этой операции и соблюдение технологии. Перед началом работы выберите необходимый режущий инструмент, установите его в оснастку, надежно закрепив вращающимися   рукоятками, в разводном воротке или болтом в плашкодержателе. Подготовьте деталь для обработки.
                       Наружная резьба:
                       Определите (приблизительно, при помощи напильника) твердость материала детали, подлежащей обработке. Пруток, подготовленный для нарезания резьбы должен иметь диаметр меньше на 0,05-0,1 мм. от номинального размера, указанного на корпусе плашки. Номинальный размер прутка или превышение его может привести к повреждению резьбовой поверхности детали или режущих элементов плашки. Для обеспечения нормального захода плашки торцевая поверхность прутка должна иметь фаску, углом 60° и длиной не менее 1,5 шага резьбы. При нарезании резьбы удерживайте плашкодержатель строго перпендикулярно к оси детали. Смажьте обрабатываемую поверхность рекомендованной смазкой. Производите обработку поступательно ½ оборота вперед, ¼ оборота назад, освобождая   инструмент от образовавшейся стружки. Не наращивайте рычаг воротка. При возникновении ощутимого сопротивления при обработке не пытайтесь увеличить усилие. В процессе обработке не забывайте добавлять смазку.
                       Внутренняя резьба:
                       Подготовьте отверстие для обработки. Диаметр сверла определяется по формуле:

где - коэффициент, для стали равный 1,1, для пластичных металлов 1,2.
Например: внутренняя резьба М8х1, материал Ст3- 8мм.- (1мм.х1,1) = 6,9 мм.- диаметр сверла. Обработка производится так же, как и при нарезании наружной резьбы, за исключением глубоких отверстий, при обработке которых необходимо периодически освобождать инструмент от стружки, извлекая его из обрабатываемого отверстия.
  
Смазки, применяемые при ручной обработке резьбовых поверхностей:
Сталь - олеиновая кислота или лярдовое масло (жир).
Серый чугун - всухую, обдув воздухом.
Алюминий - керосин или смесь керосина и лярдового масла 10:1.
Бронза, магний, цинк - керосин.
Латунь - керосин или смесь керосина и лярдового масла 10:1.
Сталь нержавеющая - смесь керосина и лярдового масла 10:1.