ISO 9141 / ISO 14230
SAE J1850VPW
ISO 15765-4 CAN
SAE J1939 (в частности Газель с дизельным двигателем Cummins ISF2.8s3129T)

1...14, CE - Audi, Seat, Skoda, Volkswagen в основном с 1990 г.в.
 - Chery Tiggo, GreatWall Hover, BYD F3 и др. до 2008 г.в.
 1, 2 - Chevrolet (Aveo, Lacetti, Rezzo, Lanos), Daewoo Nexia (после 2008 г.в.) - ЭБУ HV240, MR140, Sirius-D4, Sirius-D42
 1...3 - Daewoo (Lanos, Nexia, Nubira, Leganza) до 2008 г.в. - ЭБУ IEFI-6, ITMS-6F, IEFI-S
- Daihatsu после 2000 г.в.
- GreatWall Safe, Deer и др. до 2008 г.в. - ЭБУ Bosch
- Honda до 2001 года выпуска
1...5 - Mitsubishi с 12- и 16-контактными колодками диагностики
 - Nissan до 2000 г.в., протокол «Consult-1»
- Nissan после 2000 года с 16-контактной колодкой диагностики
1...8 - Opel 1997...2003 г.в.
- Renault Logan, Symbol, Kangoo - ЭБУ Siemens EMS3132
 - - Hyundai Sonata V (EF new) с двигателями "BETA"
 - SsangYong Rexton 2.8 (бензин)
 - SsangYong Actyon 2.0 (дизель), Kyron 2.0 (дизель), Rexton 2.7 (дизель XDI)
 - SsangYong Rexton 2.7 (дизель XVT)
- Subaru   1999...2005 г.в.
 - Suzuki Escudo, Vitara
 - Toyota до 1998 г.в.
 - Toyota 1998...2003 г.в.
 - Toyota 2004... г.в.
 - Daewoo Sens, Zaz Chance (ЭБУ Микас 7.6; Микас 10.3)

 
"Январь" - Январь 5.1; Bosch 1.5.4 (N); VS 5.1 Ителма; Январь 7.2 (+)
"Бош М7.0" - Bosch MP7.0
"Бош М7.9.7" - Bosch М7.9.7 (+); М73
"М74" - Итэлма М74; Bosch ME17.9.7; Итэлма М75
"M74CAN" - М74 CAN

"Микас" - Микас 5.4, 7.1, 7.2; СОАТЭ 301, 302, 309; Ителма VS5.6
"Микас 11" - Микас 11; Ителма VS8
"Микас 11Е3" - Микас 11ET; Микас 11CR
"Микас 10.3" - Микас 10.3; Микас 12.3
"UAZ 1797" - Bosch ME 17.9.7, Bosch ME 17.9.71
"EDC16 IVECO" - Bosch EDC16C39 (дизельный двигатель Iveco F1A 2.3)
"EDC16 ЗМЗ"- Bosch EDC16C39-6.H1 (дизельный двигатель ЗМЗ-51432)
"М12" - Микас 12 Э9867.3763 001-01 (с двухтопливной системой питания)
"Крайслер" - "Daimler Chrysler" DCC 2.4L DOHC Motorola
"J1939" - Газель с дизельным двигателем Cummins ISF2.8s3129T

"Микас 7.6" - Микас 7.6; Микас 10.3

- иммобилайзер АПС-6, АПС-6.1, АПС-6.1 (комплектация "Люкс")
- система автоматического управления отопителем
- система автоматического управления климатической установкой
 - климатическая установка Visteon
- электромеханический усилитель руля (Калуга, Махачкала, Mando)
- система надувных подушек безопасности
 - система надувных подушек безопасности "Chevrolet-NIVA"
- подушки безопасности "Lada Granta"
- блок управления электропакетом "Приора", "Норма", "Люкс", "Гранта"
- модуль двери водителя "Калина Люкс"
- блок управления стеклоочистителем
 - антиблокировочная система Bosch ABS 8 / 9
 - система стабилизации Bosch ABS/ESP9
 - автоматическая коробка передач "Lada-Granta"

 - антиблокировочная система Bosch ABS 5.3

 - антиблокировочная система Bosch ABS 8 / 9

 - раздаточная коробка Dymos с электронным управлением
 для диагностики AWD "Dymos" необходимо выключить зажигание автомобиля, перейти в "Дисплей ТО - Ошибки/Диагностика - Доп. системы", выбрать строку "UAZ AWD Dymos(2)", нажать "SET" и незамедлительно включить зажигание автомобиля.

Любой автомобиль, оснащенный электронной системой впрыска топлива и электронным датчиком скорости.
Подключение осуществляется непосредственно к датчику скорости и форсунке автомобиля. Подключение к ЭБУ не осуществляется (не производится чтение диагностических параметров, а также чтение и сброс кодов ошибок).
Невозможно подключение в универсальном режиме при следующих условиях:
 1.	Машины с ситемами впрыска топлива K-Jtronic и KE-Jtronic (механический впрыск). 
 2.	Индуктивный датчик скорости. 
 3.	Дизельный двигатель. 
 4.	Карбюраторный двигатель. 
Корректная работа   с непосредственным впрыском топлива (GDI) в универсальном режиме не гарантируется.