**Обновление радарной части и базы точек POI**

1. Отключите антивирус, чтобы предотвратить потерю файлов при загрузке, из-за попадания их в карантин антивирусной программы..  
   На пустую флеш-карту копируем файл **GpsData.bin**, вытащите карту с прошивкой радарной части из компьютера и вставьте её в прибор.  
   Вставьте автомобильное устройство, шедшее в комплекте поставки, в гнездо прикуривателя. Подключите свободный конец провода к устройству. Либо через адаптер 5В, подсоедините к разъему USB.  
   При включении прибора на экране высветится надпись «GPSUpdating», после завершения «GPSUpdateOK.
2. После перезагрузки прибора, в меню настроек найдите пункт «форматирование», совершите форматирование – это нужно для того, чтобы при следующем включении регистратор не начал повторно обновляться. На этом процесс прошивки закончен, и прибор готов к эксплуатации.
3. Актуальная база камер, отображается в пункте меню настроек (Версия ПО), дата создания файла GpsData.bin (***пример - SUDAT3200323)***