Инструкция по установке DRL системы на автомобиль

DRL  (Daytime Running Lights) – фары дневного света или ходовые огни. Согласно европейским стандартам, при включенном двигателе ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть включены фары дневного света. Когда включены габариты, фары дневного света должны работать в полный накал. При включении ближнего света DRL должны выключаться или гореть вполнакала.
 Продавец и производитель не несут ответственности за неквалифицированную установку системы DRL. Установка должна осуществляться на сертифицированных СТО. Внимательно прочтите данную инструкцию, а также инструкцию на коробке.
Обратите внимание:
- Перед началом установки отключите зажим «+» автомобиля от аккумулятора;
- Внимательно изучите рекомендуемую схему подключения, представленную на коробке;
- Произведите монтаж проводки, контрольных блоков и фар;
- Произведите коммутацию согласно рекомендованной схеме;
- Присоедините зажим «+» автомобиля к аккумулятору;
- Заведите машину и проверьте работоспособность системы и соответствие цветовой температуры свечения характеристикам, указанным на упаковке (допускается разность ±500К);
- Отрегулируйте фары при необходимости.

Случаи, не являющиеся неисправностями DRL системы:
- Цвет свечения работающих фар незначительно отличается друг от друга. Незначительная разность цвета является нормальной характеристикой изделия.
- Цвет свечения фар быстро меняется после включения.

Меры безопасности:
 - При повреждении компонентов DRL системы немедленно прекратите установку и обратитесь к продавцу за консультацией.
- Не производите установку влажными или замасленными руками. Это повышается опасность получить поражение высоким напряжением.
- При работающих фарах противопоказано смотреть на них длительное время без применения защитных средств (затемненные очки): это может привести к травмам глаз.
- Электрические соединения должны быть надежными и изолированными от воздействий внешней среды. Плохие, окислившиеся соединения могут стать причиной нагрева и, как следствие, задымления и возгорания проводки.

Гарантийный талон
Продавец гарантирует исправную работу системы в течение 3 месяцев со дня продажи.
Дата продажи					«     » _______________  20___г.

									М. П.
					Подпись продавца  _________________