Руководство пользователя тестера
1) Включите Тестер, подсоединив провод питания (12В).
2) Нажмите одну из кнопок диапазонов, чтобы проверить, работает ли тестер. При нажатии кнопки загорается соответствующий светодиод.
3) Расстояние между радар-детектором и тестером должно быть как минимум 1 – 1,5 м. Убедитесь, что радар-детектор перестает определять сигнал соответствующего диапазона после того, как Вы отпускаете кнопку на Тестере.
4) При нажатии любой из кнопок (диапазоны X, K, Ka и LASER) тестер генерирует сигнал соответствующего диапазона, загорается соответствующий светодиод.
5) Кнопку ULTRA необходимо зажимать вместе с кнопкой одного из диапазонов (X, K, Ka). Сигнал выбранного диапазона подается в течение 0,3 сек каждые 5 сек. Светодиод загорается в момент подачи сигнала.
2. Частота диапазонов:
1) Диапазон X: 10,525 ГГц ± 5 МГц
2) Диапазон K: 24,15 ГГц ± 10 МГц (Исходная частота: 10,075 ГГц ± 5 МГц)
3) Диапазон Ka: 34,29 ГГц ± 15 МГц (Исходная частота: 11,430 ГГц ± 5 МГц)
4) ULTRA: 0,3 сек. каждые 5 сек.
3. Обратите внимание:
1) Расстояние между радар-детектором и тестером должно составлять 1,0 - 1,5 м.
* При несоблюдении данного условия сигналы могут определяться в других диапазонах, т.к. сила сигнала в каждом диапазоне разная.
* Сила сигнала по диапазонам:
Диапазон X > Диапазон K > Диапазон Ka
2) Направьте тестер и приемник лазерных сигналов радар-детектора друг на друга по прямой линии.
3) При генерировании сигнала в диапазонах К и Ка может возникать сигнал в других диапазонах.