Перед подключением устройства StarLine M10/M11 к сервису онлайн-мониторинга, прочтите полную инструкцию: скачать (pdf, 1,6 мб). 
Шаг 1 
Для подключения устройства к серверу онлайн-мониторинга необходимо, чтобы его питание осуществлялось от внешнего источника (аккумулятор автомобиля) через адаптер питания. 
Шаг 2 
Переведите устройство StarLine М10/М11 в режим непрерывной активности. Для этого отправьте на номер SIM-карты, которая установлена в устройство, SMS следующего содержания:
 (где «XXXX» — текущий пароль доступа устройства). 
Шаг 3 
Задайте точку доступа GPRS. Для этого отправьте SMS следующего содержания:
 (для оператора связи МТС)
 (для оператора связи Мегафон)
 (для оператора связи Билайн)
 (для оператора связи Теле2) 
Шаг 4 
Задайте IP-адрес и порт. Для этого отправьте SMS следующего содержания:
 
Шаг 5 
Задайте период отправки пакетов информации. Для этого отправьте SMS со следующим содержанием:
 
Шаг 6 
Заполните форму заявки на добавление устройства. Ваша заявка будет обработана в течение 24 часов по рабочим дням. На ваш адрес электронной почты будет отправлен пароль для входа в систему онлайн-мониторинга.